사단법인 금융소비자연맹 / 03170 서울시 종로구 새문안로5가길 28, 615호 회장 조연행 / 대표전화 : 1688-1140 / 팩스 : 733-0940 웹사이트 http://www.kfco.org 행정자치부 비영리민간단체 제 123 호 / 공정거래위원회 소비자단체 제 2010-2 호
연락처	이은영 소비라이프연구소장, 02-736-4995, eyoung1202@naver.com
배포일	2018.06.20.(수) (총 11쪽) ★ 이 자료는 배포 시 부터 취급요망

보 도 자 료 675호

제습기 제품의 성능 시험 결과 발표

제습기 2개 제품,

에너지소비효율등급 표시와 달라

‘1등급’표시, 실제로는‘2등급’

- 제품별 제습효율 차이 최대 76%까지 차이 커

- 월간 에너지비용은 최소 6,000원에서 최대 9,000원까지 차이

- 구입 시, 소비효율등급기준 강화 이전 생산제품인지 반드시 확인 필요!

□ 금융소비자연맹(회장 조연행, 이하 ‘금소연’) 소비라이프연구소는 공정거래위원회의 상품비교정보 생산사업으로서 제습기 제품에 대한 성능 시험을 실시하였다. 제습기는 여름 장마철에만 습기제거용으로 사용하던 제품이었으나, 최근에는 공기청정 겸용 제품이 출시되고 결로나 곰팡이 억제 및 의류 건조 기능을 강조하면서 특정계절뿐만 아니라 4계절 사용을 강조하고 있다. 이에 시중에서 제습기 제품으로 판매되고 있는 8개사 12개 제품을 대상으로 전기안전성, 에너지효율, 소음 및 적용면적 등 성능 시험을 실시하였다.

□ 제습기 12개 제품의 제습기성능 시험 결과, 2개 제품이 에너지소비효율등급의 표기값과 시험 결과값이 다르게 나타나

- 에너지소비효율등급의 경우 반드시 지켜야 하는 사항으로, 제품에 표시된 등급과 시험 결과는 일치되어야 함. 그러나 시험결과 2개 제품에서 표시된 소비효율등급은 ‘1등급’이지만, 시험결과는 ‘2등급’으로 나타남(위닉스 DGO-162S0, 프렉코 PDH-155D).

- 위닉스 제품(모델명: DGO-162S0)은 2017년부터 생산된 제품으로 한국에너지공단에 소비효율등급 등록 당시 1등급 제품으로 제품의 라벨에 1등급으로 표시하였으나, 실제 시험결과는 2등급으로 나타남. 한편, 프렉코 제품(모델명: PDH-155D)의 경우 효율기준이 변경됨에 따라 2등급으로 표시해야 하는 제품이며 시험결과도 2등급으로 나옴. 회사의 착오로 효율기준변경 이전의 1등급 라벨을 잘못 부착하여 판매된 제품으로 확인됨.

□ 제습효율, 제품 간 최대 76%까지 차이 나

- 제습능력(1일당 제습량, L)은 13.5L에서 18.2L로 나타났으며, 이는 표시된 제습능력(14.5~17.0)의 허용오차(표시값의 90%이상) 이내임.

- 제습효율(L/kWh)은 모든 제품이 허용오차(표시값의 90%이상) 범위 이내로 측정값이 나왔으나, 제품에 따라 1.75L/kWh에서 3.08L/kWh까지 제품간 최대 76%까지 차이가 크게 나타남.

- 제습기 사용에 따른 전력소비량, 즉, 월간 소비전력량(1달에 171시간 사용을 기준으로 함)은 최저 36.8kWh에서 최대 57.3kWh로, 제품에 따라 최대 57%까지 차이가 나타남.

□ 제습기의 전기안전성은 12개 제품 모두 KS기준에 적합

□ 제습기 소음은 제품에 따라 최저 37.2dB에서 최고 44.3dB까지 소음값에 차이

□ 제습 적용면적은 58.05㎡(17.6평)에서 최대 78.54㎡(23.8평)

□ 제습기 구입 시 소비자 주의 사항

- 제습기 제품의 경우, 2016년 10월 1일부터 에너지소비효율기준이 강화되었으며, 이로 인해 2016년 10월 1일 이후 제품에는 강화된 기준을 적용하여 소비효율등급라벨이 부여되고 있다.

- 그러나 시중에는 기준 강화 이전 생산 제품이 판매되고 있고, 소비자의 주의가 필요함. 즉, 1등급 제품이라 하더라도 생산시기가 2016년 10월 1일 이전인 경우 최근(2016년 10월 이후) 생산된 2,3,4등급 제품보다 실제적으로 에너지효율이 낮은 제품일 수 있으므로, 반드시 생산연도를 확인하고, 아울러 제습효율이 높은 제품을 구입하는 것이 바람직하다.

# 첨부 : 제습기의 성능 시험 결과

이 보도자료는 금융소비자연맹사이트(http://www.kfco.org)에 수록되어 있습니다.

제습기의 성능 시험 결과

1		시험대상 제품

□ 시험 대상 제품은 2017년 8월 기준으로 시중에 판매되고 있는 총 8개 회사의 12개 모델로, 정속형 제품 8개, 인버터형 제품 4개이다.

[표 1] 시험대상 제품

	품 명	판매회사	모델명	제품 표시		유형	제조년월	구입가격 (원)	구입처
				제습 용량 (L)	소비 효율 등급
1	전기제습기	㈜위닉스	DGJ170W-M0	17.0	1등급	인버터	2017.07	494,900	SSG
2	전기제습기	㈜위닉스	DGO162-S0	16.0	1등급	정속형	2017.07	369,000	SSG
3	전기제습기	LG전자㈜	DQ167PSC	16.0	1등급	인버터	2017.06	569,980	Hmall
4	전기제습기	LG전자㈜	DC151DAR	15.0	1등급주1)	정속형	2016.04	419,990	옥션
5	전기제습기	삼성전자㈜	AY17M7101WUD	17.0	2등급	인버터	2017.04	397,000	SSG
6	전기제습기	삼성전자㈜	AY15M7114WSD	15.0	2등급	정속형	2017.06	379,000	롯데닷컴
7	제습공기청정기 (제습기/청정기 겸용)	코웨이㈜	APD-1015B	14.5	1등급	인버터	2017.07	927,960	옥션
8	전기제습기	코웨이㈜	AD-1615A	16.0	2등급	정속형	2017.08	370,290	11번가
9	전기제습기	㈜대유위니아	WDHB16W2H	16.0	2등급	정속형	2017.05	258,500	SSG
10	전기제습기	청호나이스㈜	CHDH-150G1	15.0	2등급	정속형	2017.05	419,000	청호 홈페이지
11	전기제습기	쿠쿠전자㈜	CDH-H1645FW	15.7	1등급주1)	정속형	2016.04	329,000	SSG
12	전기제습기	㈜프렉코	PDH-155G	15.0	1등급	정속형	2017.04	398,000	옥션

* 시험대상 제품은 2017년 8월 구입시점 기준으로 시장에서 직접 구입한 것임

* 1,3,5,7번 제품은 인버터형(가변용량형) 제품으로 정속형 제품에 비해 다소 가격이 비싼 편임

* 4번 제품(LG전자 DC151DAR)은 2017년 8월 기준 인기순위 상위 제품으로 판매되고 있어 시험대상으로 구입하여 시험을 실시하였으나, 2017년 11월 업체와의 간담회를 통해 단종된 제품으로 확인됨

* 7번 제품의 경우, 제습기와 공기청정기 겸용 제품으로 각각 단독으로 사용 가능함. 해당제품은 제습기 단독으로 시험성적서와 인증을 받은 제품으로 제습기 인증 모델에 포함된 제품임

주1) 제습기 제품의 소비효율등급기준이 강화됨에 따라 2016년 10월 1일부터 생산된 제습기 제품은 강화된 소비효율등급기준에 따라 제품에 소비효율등급 표시를 해야 함. 시험대상 제품 중 4번 제품과 11번 제품의 경우, 소비효율등급기준 강화 이전에 생산되어 판매되고 있는 제품이므로, 이전 기준에 따라 소비효율등급을 표시한 것임

□ 시험 대상 제품을 선정한 기준

① 제습기 제품을 광고하고 있는 업체별로 정속형, 인버터형 1개 모델씩 선정

② 한국에너지공단에 등록된 제품으로 실제로 구매 가능한 제품 선정

③ 구매시점에서 단종된 모델 및 렌탈 전용 모델은 제외

④ 소비자 조사 결과를 반영하여 제습능력 15L 이상부터 17L이하인 모델로 선정 (15L이상 모델이 없는 경우 15L에 근접한 모델로 선정)

⑤ 성능이 비슷할 경우 가급적 2017년 출시 모델 위주로 선정(2017년 출시모델이 없는 경우 이전 생산 모델로 선정)하거나 판매순위가 높은 순으로 선정

2		시험항목 및 시험방법

□ 시험기관 : 한국산업기술시험연구원(KTL)

□ 시험기간 : 2017년 8월 17일 ~ 12월 5일

□ 시험규격

- 국가기술표준원 KS C 9317 : 2013(전기제습기)

- 산업통상자원부 고시 제2017-61호 효율관리기자재운용규정

- 한국공기청정협회 실내용 제습기 단체표준 인증 기준 SPS-KACA0020-6631

□ 시험조건

- 전기제습기 시험규격인 ‘KS C 9317:2013’의 9.1의 시험 조건에서 시험

□ 제습기 성능 시험 항목 및 기준

- 제습기 제품의 특성을 감안하여, 전기안전성, 에너지효율, 면적 및 소음 항목에 대해 시험을 실시함

- 제습능력 시험(KS 9317의 9.4)은 제습기 조작 스위치 및 풍량 그릴 등을 제습 능력이 최대가 되는 상태로 하여 정격 전압, 정격 주파수하에서 표준 온도조건으로 운전하고, 평형이 된 상태에서부터 3시간 이상의 제습수의 양을 측정하여 1일(24시간) 당의 제습능력을 산출. 다만, 제습능력 시험 중에는 적어도 30분마다 건습구 온도를 측정하고, 그의 평균값이 건구 온도로 (27±0.3)℃, 습구 온도로 (21.2±0.2)℃ 이내가 되도록 함

- 제습기의 소비효율등급부여지표는 측정제습능력을 측정소비전력(W)÷1000×24시간으로 나눈 값인 제습효율(L/kWh)을 소비효율등급부여지표로 함

	R(소비효율등급부여지표) =	당해 모델의 제습효율 [L/kWh]
=			측정제습능력[L]
			측정소비전력[W]÷1000×24[h]

❍ 제습기의 소비효율등급부여 기준(2016년 10월 1일부터 소비효율등급부여기준 강화)

2016년 10월 이전

2016년 10월 1일 부터

R	대기전력 (오프모드 소비전력)	등급
1.25 ≤ R	≤0.5W	1
1.10 ≤ R	묻지 않음	2
0.95 ≤ R < 1.10	묻지 않음	3
0.80 ≤ R < 0.95	묻지 않음	4
0.70 ≤ R < 0.80	묻지 않음	5

R	대기전력 (오프모드 소비전력)	등급
2.50 ≤ R	≤0.5W	1
2.00 ≤ R	묻지 않음	2
1.65 ≤ R < 2.00	묻지 않음	3
1.30 ≤ R < 1.65	묻지 않음	4
1.00 ≤ R < 1.30	묻지 않음	5

❍ 제습기의 검사항목 및 허용오차 범위(효율관리기자재운용규정 제18조 제4항)

구 분	검사항목	허용오차 범위
제습기	제습효율 측정제습능력 1시간사용시CO2배출량 월간에너지비용 소비효율등급	표시값의 90% 이상 표시값의 90% 이상 표시값의 110% 이하 표시값의 110% 이하 -

❍ 제습기의 정격 제습능력과 적용 면적(한국공기청정협회 단체 규격)

정격 제습능력 (L/day)	제습 적용면적(㎡)
	아파트	주택
1	4	3
5	22	16
10	43	32
15	65	49
20	86	65
25	108	81
30	129	97
35	151	113
40	172	129

[표 2] 제습기 제품의 시험 항목

규격/규정

시험 항목

시험 기준

전기안전

KS C 9317:2013

(국가기술표준원

전기제습기 표준)

냉매 누출

냉매 누설 검사

절연저항

직유 500V 절연 저항계로 충전부와 비충전 금속부의 절연저항 측정값

내전압

정격전압 200Vdls 것은 1,500V의 주파수 60Hz의 사인파에 가까운 전압을 충전부와 비충전 금속부 사이에 연속해서 1분동안 견디어야 함

저온 시험

서리 맺힘 육안 검사

배출구 온도 [℃]

에너지

효율

효율관리기자재 운용규정

(산업통상자원부 고시

제2017-61호)

정격제습능력 [L]

KS C 9317:2013의

9.4 제습능력시험에 따름

측정소비전력 [W]

제습능력 시험에서 소비전력의 측정값이 안정되었을 때 측정

정격제습효율 [L/kWh]

측정제습능력을 1일(24시간)당 L로 환산한 값

	측정제습능력[L]
	측정소비전력[W]÷1000×24[h]

대기전력 [W]

1시간 소비전력량 [Wh]

측정소비전력 [W] × 1시간 [h]

1시간 사용시 CO2 배출량 [g/시간]

1시간 소비전력량 [Wh] × 0.425

월간 소비전력량 [kWh]

측정소비전력 [W] × 171시간 [h]

월간 에너지비용 [원]

월간소비전력량 [kWh] × 160

소비효율등급부여지표 [R]

제습효율(L/kWh)을 소비효율등급부여지표로 함

소비효율등급

효율관리기자재운용규정의 소비효율등급부여기준에 따름

면적 및 소음

SPS-KACA0020-6631

(한국공기청정협회

제습기 단체표준)

소음

(정면/우측면/좌측면/

후면/상측면) 측정값의 평균값

정격 제습능력에 따른 소음 기준

정격제습능력 [L/day]	소음치 [dB(A]
10 미만	40 이하
10 ~ 20	45 이하
20 ~ 30	50 이하
30 초과	55 이하

제습 적용면적

제습능력을 아파트 및 주택의 실내 바닥면적을 기준으로 환산한 값

정격제습능력[L/day]/서울지역 기준 필요 제습량 0.232

3		제습기 성능 시험결과

1. 제습기의 전기안전성 시험 결과

❑ 제습기 12개 제품을 대상으로 제습기성능 시험 규격(KS C 9317:2013)에 의해 전기안전시험(냉매누출시험, 절연저항시험, 내전압시험, 저온시험) 결과, 12개 모든 제품이 기준에 적합하거나 이상이 없는 것으로 나타남.

- 냉매누출시험 결과, 시험대상 12개 제품 모두 이상 없음

- 절연저항시험 결과, 시험대상 12개 제품 모두 적합(100㏁ 이상)

- 내전압시험 결과, 시험대상 12개 제품 모두 이상 없음

- 배출구 온도는 제품에 따라 39.9℃~43.4℃까지로 배출구 온도가 위험한 수준으로 높지 않게 나타남

2. 제습성능 및 에너지효율 시험 결과

❑ 제습기성능 시험 규격(KS C 9317:2013, 효율관리기자재운용규정)에 따라 제습성능과 에너지효율을 시험한 결과, 12개 제품별로 제습효율이 크게 76%까지 크게 차이가 나타남.

❑ 특히 2개 제품은 에너지소비효율등급의 표기값(1등급)과 시험 결과값(2등급)이 다르게 나타남.

1) 에너지소비효율등급, 2개 제품 1등급 표시와 다르게 2등급으로 나타나

- 에너지소비효율등급의 경우 반드시 지켜야 하는 사항으로, 제품에 표시된 등급과 시험 결과는 일치되어야 함. 그러나 시험결과 2개 제품에서 표시된 소비효율등급은 ‘1등급’이지만, 시험결과는 ‘2등급’으로 나타남(위닉스 DGO-162S0, 프렉코 PDH-155D).

- 위닉스 제품(모델명: DGO-162S0)은 2017년부터 생산된 제품으로 한국에너지공단에 소비효율등급 등록 당시 1등급 제품으로 제품의 라벨에 1등급으로 표시하였으나, 실제 시험결과는 2등급으로 나타남.

* 같은 모델이라도 시료 간 편차가 있을 수 있으나 해당 시험 대상 제품의 경우, 소비효율등급부여지표가 2.46으로 나와 1등급 기준(2.50이상)에 미달되어 2등급으로 판정됨.

- 한편, 프렉코 제품(모델명: PDH-155D)의 경우 효율기준이 변경됨에 따라 2등급으로 표시해야 하는 제품이며 시험결과도 2등급으로 나옴. 회사의 착오로 효율기준변경 이전의 1등급 라벨을 부착하여 판매된 제품으로 잘못된 소비자정보를 제공한 것이며, 이는 라벨의 표시의무를 이행하지 못한 소비효율등급 표시사항 위반에 해당됨.

- 제습기 제품의 에너지소비효율등급은 1등급 제품이 5개 제품, 2등급 제품이 7개 제품임. 시험결과, 1등급 제품 중 LG전자 제품(모델명:DC151DAR)과 쿠쿠전자 제품(모델명:CDH-H1645FW)의 소비효율등급부여지표는 각각 1.25, 1.38로 다른 제품들에 비해 낮음에도 1등급인 이유는 제습기 효율기준이 강화되기 이전인 2016년 4월에 생산된 제품으로 이전 기준이 적용되기 때문임(2016년 10월 1일부터 에너지소비효율기준이 크게 강화되면서 1등급 기준이 1.25이상에서 2.50이상으로 상향됨). 이들 제품의 경우 같은 모델이라도 2016년 10월 1일 이후에도 계속 생산된다면 새로운 기준을 적용받기 때문에 현 기준으로는 각각 5등급과 4등급 수준에 해당됨. 단, LG전자 제품(모델명:DC151DAR)은 단종된 것으로 확인됨.

2) 제습효율

- 12개 제품 모두 표시상의 제습효율은 허용 오차 범위 이내로 효율관리기자재운용규정의 기준에는 적합한 것으로 나타남.

- 그러나 12개 제품별로 제습효율이 가장 낮은 경우는 1.75L/kWh,가장 높은 경우는 3.08L/kWh로 제품간 최대 76%까지 크게 차이가 나타남

- 시험 결과, 제습효율이 우수한 제품으로는 LG전자 인버터 제습기(모델명: DQ167PSC)과 위닉스 인버터 제습기(모델명: DGJ170W-M0)으로, 이들 제품의 제습효율은 각각 3.08L/kWh, 2.59L/kWh임. 이 두 제품은 모두 인버터형 제품으로 정속형 제품에 비해 효율은 우수하지만 가격이 정속형 제품에 비해 고가임.

- 제습효율이 가장 낮은 제품은 LG전자 제습기(모델명: DC151DAR)와 쿠쿠전자 제습기(모델명: CHD-H1645FW)로 제습효율은 각각 1.93L/kWh, 1.95L/kWh임. 이 두 모델은 모두 제습기의 에너지소비효율기준이 강화된 기준이 적용(2016년 10월 1일부터 기준 강화)되기 이전인 2016년 4월에 생산된 제품임.

3) 제습능력

- 각 제품별 제습능력 표시값은 최저 14.5L에서 최고 17.0L로 표시되어 있으나, 시험값은 최저 13.5L에서 최고 18.2L까지 12개 제품 모두 허용 오차 범위 이내로 차이가 남.

- 허용오차 이내이나 7개 제품은 표시 상의 제습능력보다 낮게 나타났으며, 특히 3개 제품은 표시값의 약 93% 정도로 표시된 제습능력보다 실제 제습능력이 낮게 나타났음.(LG전자 제품(DC151DAR)은 14.0L(표시값 15.0L 대비 93.3%), 삼성전자 제품(AY17M7101WUD)은 15.9L(표시값 15.0L 대비 93.3%), 코웨이 제품(APD-1015B)은 13.5L(표시값 15.0L 대비 93.1%)

- 시험대상 12개 제품 중 제습능력(하루에 제습하는 량)이 가장 좋은 제품은 위닉스 인버터 제습기(모델명: DGJ170W-M0)로 표시값 17L 대비 107.1%인 18.2L로 나타남.

4) 에너지사용량(전력소비량) 및 에너지비용

- 제품의 소비전력(W)이 높을수록 소비전력량이 많아지는데, 제품별 소비전력은 최저 215.3W에서 최고 335.1W까지 크게 차이가 나는 것으로 측정됨.

- 월간 소비전력량(1달에 171시간 사용 기준)은 제품에 따라 최저 36.8kWh에서 최대 57.3kWh로, 최대 57%까지 차이가 있었으며, 월간 소비전력량을 근거로 산출한 월간 에너지비용은 제품별로 최소 6,000원에서 최대 9,000원까지 차이가 있었음.

제습기의 월간에너지비용 표시 환산기준은 1kWh당 160원 단가를 적용하며(월간소비전력량×160원), 환산값은 백원 단위 이하에서 반올림하여 천원 단위로 표시

- 1시간 사용 시 CO2 배출량은 12개 제품 모두 표시된 수치 대비 110% 이하로 효율관리기자재운용 기준에 적합하였으며, 제품별로 91~142g/시간으로 차이가 있었음.

- 시험결과, LG전자 인버터 제습기(모델명: DQ167PSC)과 코웨이 인버터 제습기/공기청정기 겸용 제품(모델명: APD-1015B)은 전기사용량이 적고 에너지 비용이 적게 드는 제품인 것으로 나타남. LG전자 인버터 제습기(모델명: DQ167PSC)의 월간 소비전력량은 36.8kWh로, 이를 비용으로 환산한 월간 에너지비용은 6,000원임(5,880원을 백원 단위에서 반올림). 또 다른 제품인 코웨이 인버터 제습기/공기청정기 겸용 제품(모델명: APD-1015B)의 경우 제습기로만 사용할 때 1시간 소비전력량이 222Wh, 월간 소비전력량 38.0kWh로, 월간 에너지비용은 6,000원임(6,080원을 백원 단위에서 반올림).

3. 소음 및 제습 적용면적 시험 결과

❑ 소음과 제습 적용면적 시험은 단체표준인 한국공기청정협회 실내용 제습기 표준(SPS-KACA0020-6631:2016)에 따라 시험하였음. 시험한 결과, 소음값은 12개 제품별로 다소 차이는 있었지만, 기준을 만족하는 것으로 나타남.

1) 소음

- 제품의 정격제습능력에 따라 소음 기준이 다른데, 12개 제품은 모두 정격제습능력이 10~20L미만에 해당하여 소음 기준은 모두 45dB(A) 이하임.

- 12개 모든 제품의 소음이 45dB 이하로 기준 이내이나, 제품에 따라 최저 37.2dB에서 최고 44.3dB까지 소음값에 차이가 있음. LG 제습기(모델명: DC151DAR)는 37.2dB, 코웨이 인버터 제습기(모델명: APD-1015B)는 37.3dB로 평균소음이 가장 작은 제품임. 반면, 소음이 가장 큰 제품은 프렉코 제품(모델명: PHD-155G)로 44.3dB임.

2) 제습 적용면적

- 제습 적용면적 시험결과를 근거로 산출한 제습기 제품별 제습적용면적은 최소 58.05㎡(17.6평)에서 최대 78.54㎡(23.8평)으로 나타남.

[표 3] 제습기 제품의 제습성능 및 에너지소비효율등급 시험 결과

	판매사	모델명	제습능력(L)		제습효율(L/kWh)		소비효율등급**
			표기	시험결과 (오차)*	표기	시험결과 (오차)*	표기	시험결과
1	㈜위닉스	DGJ170W-M0	17.0	18.2 (107.1%)	2.53	2.59 (102.4%)	1등급	1등급
2	㈜위닉스	DGO162-S0	16.0	16.1 (100.6%)	2.53	2.46 (97.2%)	1등급	2등급
3	LG전자㈜	DQ167PSC	16.0	15.9 (99.4%)	3.10	3.08 (99.4%)	1등급	1등급
4*	LG전자㈜	DC151DAR	15.0	14.0 (93.3%)	1.93	1.75 (90.7%)	1등급	1등급
5	삼성전자㈜	AY17M7101WUD	17.0	15.9 (93.5%)	2.04	2.01 (98.5%)	2등급	2등급
6	삼성전자㈜	AY15M7114WSD	15.0	15.7 (104.7%)	2.04	2.01 (98.5%)	2등급	2등급
7	코웨이㈜	APD-1015B	14.5	13.5 (93.1%)	2.71	2.52 (93.0%)	1등급	1등급
8	코웨이㈜	AD-1615A	16.0	15.4 (96.3%)	2.35	2.14 (91.1%)	2등급	2등급
9	㈜대유위니아	WDHB16W2H	16.0	15.7 (98.1%)	2.20	2.17 (98.6%)	2등급	2등급
10	청호나이스㈜	CHDH-150G1	15.0	16.1 (107.3%)	2.06	2.22 (107.8%)	2등급	2등급
11	쿠쿠전자㈜	CDH-H1645FW	15.7	16.0 (101.9%)	1.95	1.99 (102.1%)	1등급	1등급
12	㈜프렉코	PDH-155G	15.0	14.6 (97.3%)	2.07	2.11 (101.9%)	1등급	2등급

* 제습능력과 제습효율은 허용오차를 인정하고 있으며, 허용오차범위는 표기치의 90% 이상임.

(   )는 표시값 대비 오차이며, 시험 결과 12개 모든 제품의 제습능력과 제습효율은 허용오차 범위 이내로 나타남

** 에너지소비효율등급은 허용오차가 인정되지 않으며, 표시한 소비효율등급과 시험결과가 일치되어야 하는 의무사항임

[표 4] 제습기 제품의 성능 시험 결과(종합)

	판매사	모델명	제습기 성능 시험 결과
			냉매누출 시험	절연저항 시험	내전압 시험	저온 시험	배출구 온도 [℃]	제습 능력 [L]	제습효율 [L/kWh]	소비 전력 [W]	대기 전력 [W]	1시간 소비 전력량 [Wh]	1시간* 사용 시 CO2 배출량 [g/시간]	월간 소비 전력량 [kWh]	월간 에너지 비용[원]	에너지소비 효율등급		소음 [dB(A)]	적용 면적 [㎡]
																표기	시험
1	㈜위닉스	DGJ170W-M0	이상없음	100MΩ 이상 (적합)	1500 V (적합)	이상없음	41.4	18.2 (107.1%)	2.59 (102.4%)	292.6	0.43	293	125 (103.3%)	50.0	8,000	1등급	1등급	40.8	78.54
2	㈜위닉스	DGO162-S0	이상없음	100MΩ 이상 (적합)	1500 V (적합)	이상없음	40.1	16.1 (100.6%)	2.46 (97.2%)	272.8	0.49	273	116 (100.9%)	46.6	7,000	1등급	2등급	40.5	69.40
3	LG전자㈜	DQ167PSC	이상없음	100MΩ 이상 (적합)	1500 V (적합)	이상없음	40.7	15.9 (99.4%)	3.08 (99.4%)	215.3	0.47	215	91 (101.1%)	36.8	6,000	1등급	1등급	38.6	68.53
4	LG전자㈜	DC151DAR	이상없음	100MΩ 이상 (적합)	1500 V (적합)	이상없음	41.8	14.0 (93.3%)	1.75 (90.7%)	333.7	0.45	334	142 (102.9%)	57.1	9,000	1등급	1등급	37.2	60.34
5	삼성전자㈜	AY17M7101WUD	이상없음	100MΩ 이상 (적합)	1500 V (적합)	이상없음	43.4	15.9 (93.5%)	2.01 (98.5%)	329.1	0.46	329	140 (98.6%)	56.3	9,000	2등급	2등급	37.8	68.53
6	삼성전자㈜	AY15M7114WSD	이상없음	100MΩ 이상 (적합)	1500 V (적합)	이상없음	43.3	15.7 (104.7%)	2.01 (98.5%)	325.9	0.40	326	139 (102.2%)	55.7	9,000	2등급	2등급	39.1	67.67
7	코웨이㈜	APD-1015B	이상없음	100MΩ 이상 (적합)	1500 V (적합)	이상없음	40.1	13.5 (93.1%)	2.52 (93.0%)	222.3	0.32	222	94 (98.6%)	38.0	6,000	1등급	1등급	37.3	58.05
8	코웨이㈜	AD-1615A	이상없음	100MΩ 이상 (적합)	1500 V (적합)	이상없음	41.8	15.4 (96.3%)	2.14 (91.1%)	300.5	0.32	301	128 (103.2%)	51.4	8,000	2등급	2등급	37.9	66.38
9	㈜대유위니아	WDHB16W2H	이상없음	100MΩ 이상 (적합)	1500 V (적합)	이상없음	41.7	15.7 (98.1%)	2.17 (98.6%)	301.0	0.37	301	128 (99.2%)	51.5	8,000	2등급	2등급	43.5	67.67
10	청호나이스㈜	CHDH-150G1	이상없음	100MΩ 이상 (적합)	1500 V (적합)	이상없음	40.3	16.1 (107.3%)	2.22 (107.8%)	301.7	0.43	302	128 (99.2%)	51.6	8,000	2등급	2등급	43.2	69.44
11	쿠쿠전자㈜	CDH-H1645FW	이상없음	100MΩ 이상 (적합)	1500 V (적합)	이상없음	40.7	16.0 (101.9%)	1.99 (102.1%)	335.1	0.49	335	142 (99.3%)	57.3	9,000	1등급	1등급	42.3	68.97
12	㈜프렉코	PDH-155G	이상없음	100MΩ이상 (적합)	1500 V (적합)	이상없음	39.9	14.6 (97.3%)	2.11 (101.9%)	287.9	0.23	288	122 (95.3%)	49.2	8,000	1등급	2등급	44.3	62.93